

**Digitale stekker hygrostaat**



Als u wilt weten hoeveel energie de ontvochtiger gebruikt heeft gedurende een droogproject, kunt u eenvoudig deze stekker energiemeter in het stopcontact plaatsen. Ideaal als energieverbruik van een droogproject verrekend moet worden met de verzekering. Natuurlijk ook voor allerlei andere toepassingen te gebruiken.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voedingsspanning** | 230/50 V/Hz |
| **Luchtvochtigheidsbereik** | 10-90 % |
| **Nauwkeurigheid** | 5 % |
| **Max. schakelvermogen** | 12/2760 A/W |
| **Afmetingen L x B x H** | 110 x 57 x 40 mm |