

**60036**



**Halogeenarmatuur 1000W**

klasse I - 230V - 10m kabel

Halogeen armaturen klasse I zijn uitsluitend geschikt voor vaste montage aan wand, muur, plafond of andere vaste steunpunten binnen- of buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.036 |
| EAN code | 8713265014218 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 10 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,0 mm² |
| Lichtbron | 1000 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | CE |
| Lumen | 22000 |