

**5512507**



**Bouwlamp LED 100 Watt**

klasse 1 - 5 meter snoer
lichtkleur GROEN

LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 100W, grijze behuizing met gematteerd glas, met 5 meter kabel H07RN-F 3G1mm². Klasse I, uitsluitend geschikt voor vaste montage aan wand, muur, plafond of andere vaste steunpunten binnen- of buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.125.07 |
| EAN code | 8713265053026 |
| Merk | Vetec |
| Type | SMD 100-1 |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,0 mm² |
| Lichtbron | SMD LED 100W groen |
| Kleur | grijs |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Keur | CE |
| Lumen | 7500 |

