

**5510240**



**Looplamp LED**

68 LEDS / 500 Lumen  
Oplaadbaar 230V

LED looplamp voor gebruik in garage en werkplaats. Voorzien van een slag- en stootvaste beschermbuis, kunststof handgreep en kap met verdraaibare ophanghaak. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.102.40 |
| EAN code | 8713265046431 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | accu Li-Ion 3,7V 3300 mAh |
| Lichtbron | 68 Ultrabright LED'd |
| Beschermklasse | III (veilige spanning) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Brandduur | 4 uur |
| Uitvoering | Met slagvaste gematteerde beschermbuis |
| Inclusief | Acculader 230V |
| Kleur | Zwart |
| Lumen | 500 lumen |