

**5510405**



**Looplamp LED**

WTD24 -230V - 6 Watt
5m H07RN-F 2x1,0 mm²

Compacte LED looplamp voor gebruik in garage en werkplaats. Voorzien van een slag- en stootvaste beschermbuis, kunststof handgreep en kap met verdraaibare ophanghaak. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.104.05 |
| EAN code | 8713265046165 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Lichtbron | 24 Ultrabright LED'd |
| Lumen | 540 lumen |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Beschermbuis diam. | 42 mm |
| Lengte | 350 mm |