

**6106515**



**Powertube**

93W - (8xLED) - 230V  
5m H07RN-F 2x1,0 mm2

Mobiele terreinverlichting voor het verlichten van grote ruimten of gebieden. Slagvaste behuizing met siliconen beschermranden. Kan door middel van een standenschakelaar volledig of eenzijdig verlichten. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.065.15 |
| EAN code | 4017506094767 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 93 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lichtbron | 8 x LED |
| Lumen | 11.600 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Schakelaar | Ja |
| Afmetingen (bxh) | 270 x 560 mm |
| Inclusief | Transporttas |