

**Nat - MM**



Voor het boren in diverse bouwmaterialen, zoals: kalkzandsteen en baksteen.  
Uitsluitend nat te gebruiken. Segmenthoogte 10 mm, laser gelast.

|  |  |
| --- | --- |
| Aansluiting | 1¼ UNC / ½" gaz |
| Diameters | 82 en 85 |
| Lengte | 60 mm |
| Segmenthoogte | 10 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| DB08512-MM | Dozenboor ½" gaz  Ø 85mm/60 - type M&M |
| DB085114-MM | Dozenboor  1¼ UNC Ø 85mm/60 - type M&M |
| DB114102-MM | Dozenboor  1¼ UNC Ø 102mm/60 - type M&M |
| DB110114-MM | Dozenboor  1¼ UNC Ø 110mm/60 - type M&M |