

**Boorkernvanger**



De nieuwe gepatenteerde oplossing!  
  
De boorkernvanger BKF350 is een hulpmiddel, welke het vasthouden van een boorkern tijdens het boren in beton mogelijk maakt.  
  
• Voor situaties waar geen of moeilijke opvang mogelijk is  
• Voor diamantboren met 1¼ UNC opname  
• Voor diameter Ø 60-350 mm  
• Voor betondikte tot 35 cm  
• Eenvoudige montage (extra arbeid 5-8 min)  
• Gewicht 2 kg  
• Statief boorlengte 75 cm

Download hier de gebruiksaanwijzing:

BKF350 gebruiksaanwijzing