

**PML 5-11 kW**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Beton |
| Diameters Ø | 600-650-700-750-800 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte     | 11 mm |
| Gebruik | Nat |

5-11 kW