

**WS-1F standard**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Oudbeton, licht gewapend beton, baksteen |
| Diameters Ø | 600-750-800-900 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte     | 10 mm |
| Gebruik | Nat |