

**DFE 40T**



400V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. Deze kachels worden ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. De DFE40T elektrische kachels van Dryfast hebben ook wel de type aanduiding 40CT of VTB9000.

Verwarmingscapaciteit

9 kW

Aansluitspanning

400V / 50 Hz

Stroomopname per fase

14 A

Ventilator

radiaal

Luchtopbrengst

450 m³/uur

Aansluiting luchtslang ø

125 mm

Mobiliteit

draagbaar

Afmetingen L x B x H

680 x 270 x 340 mm

Gewicht

16 kg

Geluidniveau

57 dB(A) @ 1 m

Aanbevolen zekering

16 A

Aanbevolen verlengkabel

400 V / 16 A / 5 x 2,5 mm²

Regeling

thermostaat

Stekker

CEE, 16 A, 5 polig

Oververhittingbeveiliging

63°C

Temperatuur verhoging

50°C

Maximale omgevingstemperatuur

50°C