

**DFE 45**



Verrijdbare en stapelbare elektrische bouwkachel met een verwarmingscapaciteit van 9 kW. Robuuste kachel met een hoge luchtopbrengst, speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging.

Verwarmingscapaciteit
9 kW

Aansluitspanning
400 V / 50 Hz

Stroomopname per fase
13 A

Ventilator
Axiaal

Luchtopbrengst
600 m³/uur

Aansluiting luchtslang
300 mm

Mobiliteit
Draagbaar

Afmetingen L x B x H
610 x 356 x 445 mm

Gewicht
22 kg

Geluidniveau
55 dB (A) @ 2 m

Aanbevolen zekering
16 A

Aanbevolen verlengkabel
400 V / 16 A / 5 x 2,5 mm²

Stekker
CEE 16 A, 5 polig

Oververhittingsbeveiliging
82 °C

Temperatuur verhoging
71 °C

Maximale omgevingstemperatuur
40 °C