

**DFE 65**



Verrijdbare elektrische kachel met een schakelbare verwarmingscapaciteit. Robuuste kachel, speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging. Hoge luchtopbrengst. De bouwverwarmer staat ook wel bekend onder de naam TDE65, DE65 en wordt veel toegepast door verhuurbedrijven in de bouw. Wordt standaard geleverd met een 5-polige 32 A CEE-form stekker.

Verwarmingscapaciteit  
  
6 - 9 - 12 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
400 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
18 A  
  
  
  
Ventilator  
  
axiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
  
600 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang ø  
  
300 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
  
verrijdbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
610 x 356 x 445 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
25 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
56 dB(A) @ 1 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
20 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
400 V / 32 A / 5 x 2,5 mm²  
  
  
  
Stekker  
  
CEE 32 A, 5 polig  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
82°C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
50°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
40°C