

**DFE 80T**



400V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. Deze kachels worden ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. Deze DFE80T wordt ook wel aangeboden als type 80CTS, 80CT of VTB15000.

Verwarmingscapaciteit  
  
9/15 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
400V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
23 A  
  
  
  
Ventilator  
  
radiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
900 m³/uur  
  
Aansluiting luchtslang ø  
150 mm

Mobiliteit  
verrijdbaar  
Afmetingen L x B x H  
980 x 450 x 430 mm  
Gewicht  
24 kg  
Geluidniveau  
62 dB(A) @ 1 m

Aanbevolen zekering  
  
32 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
400 V / 32 A / 5 x 2,5 mm²  
  
  
  
Regeling  
  
thermostaat  
  
  
  
Stekker  
  
CEE, 32 A, 5 polig  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
63°C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
50°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
50°C