

**DFE 95**



Verrijdbare elektrische kachel met een schakelbare verwarmingscapaciteit. Robuuste kachel, speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging. Zeer hoge luchtopbrengst. Deze mobiele heater wordt in Nederland ook wel verkocht onder de naam DE95 of DE100. Wordt standaard geleverd met een 5-polige 32 A CEE stekker.

Verwarmingscapaciteit  
  
9-13,5-18 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
400 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
27,2 A  
  
  
  
Ventilator  
  
axiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
  
1.520 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang ø  
  
300 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
  
verrijdbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
470 x 406 x 578 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
32 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
60 dB(A) @ 1 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
32 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
400 V / 32 A / 5 x 4 mm²  
  
  
  
Stekker  
  
CEE 32 A, 5 polig  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
63°C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
50°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
40°C