

**MP gatzagen**



**MP Gatzagen**

Uitvoering

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57 mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan traditionele gatzaag.

Toepassing

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kernhardheid 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diam. (mm) | Diam. (inch) | Snijdiepte |
| 528.0140 |   | 14,0 | 9/16" | 57 |
| 528.0160 |   | 16,0 | 5/8" | 57 |
| 528.0170 |   | 17,0 | 11/16" | 57 |
| 528.0190 |   | 19,0 | 3/4" | 57 |
| 528.0200 |   | 20,0 | 25/32" | 57 |
| 528.0210 |   | 21,0 | 13/16" | 57 |
| 528.0220 |   | 22,0 | 7/8" | 57 |
| 528.0240 |   | 24,0 | 15/16" | 57 |
| 528.0250 |   | 25,0 | 1" | 57 |
| 528.0270 |   | 27,0 | 1-1/16" | 57 |
| 528.0280 |   | 28,0 | 1-1/8" | 57 |
| 528.0290 |   | 29,0 | 1-1/8" | 57 |
| 528.0300 |   | 30,0 | 1-3/16" | 57 |
| 528.0320 |   | 32,0 | 1-1/4" | 57 |
| 528.0330 |   | 33,0 | 1-5/16" | 57 |
| 528.0350 |   | 35,0 | 1-3/8" | 57 |
| 528.0370 |   | 37,0 | 1-7/16" | 57 |
| 528.0380 |   | 38,0 | 1-1/2" | 57 |
| 528.0400 |   | 40,0 | 1-9/16" | 57 |
| 528.0410 |   | 41,0 | 1-5/8" | 57 |
| 528.0430 |   | 43,0 | 1-11/16" | 57 |
| 528.0440 |   | 44,0 | 1-3/4" | 57 |
| 528.0460 |   | 46,0 | 1-13/16" | 57 |
| 528.0480 |   | 48,0 | 1-7/8" | 57 |
| 528.0510 |   | 51,0 | 2" | 57 |
| 528.0520 |   | 52,0 | 2-1/16" | 57 |
| 528.0540 |   | 54,0 | 2-1/8" | 57 |
| 528.0570 |   | 57,0 | 2-1/4" | 57 |
| 528.0590 |   | 59,0 | 2-5/16" | 57 |
| 528.0600 |   | 60,0 | 2-3/8" | 57 |
| 528.0640 |   | 64,0 | 2-1/2" | 57 |
| 528.0650 |   | 65,0 | 2-9/16" | 57 |
| 528.0670 |   | 67,0 | 2-5/8" | 57 |
| 528.0680 |   | 68,0 | 2-11/16" | 57 |
| 528.0700 |   | 70,0 | 2-3/4" | 57 |
| 528.0730 |   | 73,0 | 2-7/8" | 57 |
| 528.0760 |   | 76,0 | 3" | 57 |
| 528.0790 |   | 79,0 | 3-1/8" | 57 |
| 528.0800 |   | 80,0 | - | 57 |
| 528.0820 |   | 82,0 | - | 57 |
| 528.0830 |   | 83,0 | 3-1/4" | 57 |
| 528.0860 |   | 86,0 | 3-3/8" | 57 |
| 528.0890 |   | 89,0 | 3-1/2" | 57 |
| 528.0920 |   | 92,0 | 3-5/8" | 57 |
| 528.0950 |   | 95,0 | 3-3/4" | 57 |
| 528.0980 |   | 98,0 | 3-1/2" | 57 |
| 528.1020 |   | 102,0 | 4" | 57 |
| 528.1050 |   | 105,0 | 4-1/8" | 57 |
| 528.1080 |   | 108,0 | 4-1/4" | 57 |
| 528.1110 |   | 111,0 | 4-3/8" | 57 |
| 528.1140 |   | 114,0 | 4-1/2" | 57 |
| 528.1210 |   | 121,0 | 4-3/4" | 57 |
| 528.1250 |   | 125,0 | - | 57 |
| 528.1270 |   | 127,0 | 5" | 57 |
| 528.1330 |   | 133,0 | 5-1/4" | 57 |
| 528.1400 |   | 140,0 | 5-1/2" | 57 |
| 528.1520 |   | 152,0 | 6" | 57 |
| 528.1600 |   | 160,0 | 6-19/64" | 57 |
| 528.1650 |   | 165,0 | 6-1/2" | 57 |
| 528.1680 |   | 168,0 | 6-39/64" | 57 |
| 528.1780 |   | 178,0 | 7" | 57 |
| 528.2000 |   | 200,0 | 7-7/8" | 57 |