

**1429400**



De diamant-lerenborstel D 100 mm SF is geschikt voor leer aanvoelende oppervlakken van kwarts materialen (Silestone, Caesarstone, etc.). Het oppervlak moet vooraf worden geschuurd (ongeveer 120 K). Met granieten oppervlakten geven de fijnere korrels het materiaal een sterker kleurkarakter (de voorbehandeling moet worden uitgevoerd door een diamant-satineerborstel). 2.500 - 3.000 U / min bij natgebruik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1429400 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 36 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429405 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 46 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429410 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 60 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429415 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 120 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429420 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 220 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429425 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 300 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429430 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 400 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |
| 1429435 | Dia-Leatherbürste / D 100 mm / K 600 | M 14-SF / Kunstharz / Quarz |