

**7960000**



Het diamant slijpsysteem type DiaCer kwarts D 100 mm klittenband ontwerp, gebruikt voor het polijsten van kwarts bij natgebruik in handslijpmachines. De flexibiliteit van de schurende bekleding DiaCer kwarts is zeer geschikt voor het polijsten van curven in kwartscomposiet. Goede standtijd!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7960000 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 1 | Klett / Kunstharz / Quarz |
| 7960010 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 2 | Klett / Kunstharz / Quarz |
| 7960020 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 3 | Klett / Kunstharz / Quarz |
| 7960030 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 4 | Klett / Kunstharz / Quarz |
| 7960040 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 5 | Klett / Kunstharz / Quarz |
| 7960050 | Diacer Quarz / D 100 mm / K 6 | Klett / Kunstharz / Quarz |