

**1510282**



De zelfklevende opname -harde uitvoering bevat geen rubberen laag. Een standaard klittenband laag direct op de ondergrond zorgt voor een gelijkmatig schuurbeeld.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1510282 | Haft-Gummiteller / D 100 mm / M 14 | Klett / harte Ausführung |
| 1510283 | Haft-Gummiteller / D 115 mm / M 14 | Klett / harte Ausführung |
| 1510285 | Haft-Gummiteller / D 120 mm / M 14 | Klett / harte Ausführung |