

**Nemo Grabo**



Nemo Grabo

‘s Werelds eerste draagbare, volledig elektrische vacuümhandzuiger die geschikt is voor het oppakken van bijna elk oppervlak, dus ook hout, traanplaat of bijvoorbeeld sandwichpanelen. Dit met een maximaal hefvermogen van 170 kg (afhankelijk van het oppervlak).

Dat geldt dus ook voor oppervlakten die niet geheel vlak zijn, zoals bijvoorbeeld onbewerkt hout, natuursteen, tegels of traanplaat. Daarnaast is het een handzame tool voor het tillen, verplaatsen en monteren van grote apparaten, zoals een koelkast of wasmachine.

Voor diverse materialen

De vacuümzuiger van Nemo Grabo is geschikt voor diverse materialen. Zo is de vacuümzuiger te gebruiken op glas, metaal, plastic, hout, keramische tegels, ruig beton, gipsplaten en andere ruige oppervlaktes zoals traanplaten, sandwichpanelen en onbewerkt hout. In het onderstaande tabel kunt u per toepassing en positie het draagvermogen vinden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Draagvermogen** | **Horizontale houding** | **Verticale houding** |
| Materiaal |  |  |
| Glas | 170kg | 120kg |
| Metaal | 110kg | 110kg |
| Plastic | 100kg | 100kg |
| hout | 100kg | 65kg |
| keramische tegels | 170kg | 120kg |
| ruig beton | 80kg | 80kg |
| gisplaat | 75kg | 65kg |
| andere ruige oppervlaktes | 80kg | 80kg |

Inhoud van de verpakking

Uw Nemo Grabo is verpakt tezamen met de volgende accessoires:

• Een oplaadbare accu.  
• Batterij lader.  
• Reserve rubber & foam afdichtingsring.  
• Filter set.  
• Stevige transport tas of kunststof beschermkoffer.



Technische specificaties

Batterij voltage 14.8V Li-ion  
Batterij specificatie 2.2Ah  
Nominaal vermogen 16W  
Afmetingen 297 x 181 x 115mm  
Netto gewicht (incl. Batterij) 1.5kg (3.3lbs)  
Werktemperatuur 0°C - 60°C (30°F - 140°F)  
Werktijd 1.5 uur