

**K 2195 TS**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 180 bar
* Max. toegelaten overdruk 195 bar
* Doorloopcapaciteit 8 l/min 480 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 03
* Nozzel maat (vlakstraal) 2503
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 230 V, 14 A, 50 Hz
* Vermogenopname 3,2 kW
* Vermogensafgifte 2,4 kW
* Gewicht 39,5
* Afmetingen in mm (L x B x H) 375 x 360 x 90