

**L 30/200 TS**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 200 bar / 3 -20 MPa
* Max. toegelaten overdruk 230 bar
* Doorloopcapaciteit 30 l/min (1800 l/h)
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 24 A, 50 Hz
* Vermogenopname / vermogensafgifte 14,5 kW / 11 kW
* Gewicht zonder toebehoor 125 kg
* Staalweefselversterkte hogedruk 15 meter