

**Profi 15/120 TS T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 120 bar
* Max. toegelaten overdruk 135 bar
* Doorloopcapaciteit 15 l/min (900 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 07
* Nozzel maat (vlakstraal) 2007
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 7,2 A, 50 Hz
* Vermogenopname 3,8 kW
* Vermogensafgifte 3,0 kW
* Gewicht 45 kg
* Afmetingen in mm (L x B x H) 355 x 375 x 980