

**Quadro 1000 TS T**



* Maximum pompdruk: 250 bar
* Werkdruk: regelbaar tot 220 bar
* Waterdebiet: 16 liter/min
* Motorvermogen: 7500 Watt
* Aansluitwaard 400V 12 A 50 Hz
* Motortoerental: 1400 tpm
* Sproeiergrootte: 2505 Vuilfrees
* Sproeiergrootte: 05 Vlakfrees
* Maximum temperatuur toegevoegd water: 60 °C
* Lengte hogedrukslang: 10 meter
* Mogelijkheid om reinigingsmiddel te gebruiken