

**Quadro 800 TS T**



* Maximum pompdruk: 270 bar
* Werkdruk: regelbaar tot 250 bar
* Waterdebiet: 13.5 liter/min
* Motorvermogen: 7500 Watt
* Aansluitwaard 400V 12 A 50 Hz
* Motortoerental: 1400 tpm
* Sproeiergrootte: 2504 Vuilfrees
* Sproeiergrootte: 04 Vlakfrees
* Maximum temperatuur toegevoegd water: 60 °C
* Lengte hogedrukslang: 20 meter op geïntegreerde slangtrommel
* Mogelijkheid om reinigingsmiddel te gebruiken