

**Therm 601 E-ST 18**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-100 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min (600 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 38 \*C
* Verwarmingsvermogen 18 kW
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 32,6 A, 50 Hz
* Aansluitwaarde / zekering 20,6 kW / 50 A
* Gewicht 130 kg