

**Therm 891 E-ST 48**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-220 bar
* Doorloopcapaciteit 15 l/min (600 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 58 \*C
* Verwarmingsvermogen 48 kW
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 81 A, 50 Hz
* Aansluitwaarde / zekering 56 kW / 80 A
* Gewicht 140 kg