

**Druksproeier Cleanboy**



* inhoud max. 1,25 l
* bedrijfsdruk max. 3 bar (0,3 MPa)
* temperatuur inhoud max. 30 °C
* met zekerheids-/drukontlastingsklep
* verstelbare holle kegel sproeier
* voor het aanbrengen van dun vloeibare reinigingsmiddelen voor zover deze het gebruikt materiaal niet aantasten (max. pH-waarde 14)