

**Round cleaner RVS 520 mm**



* Roestvrijstaal
* Min. 10 l/min
* Max. 19 l/min
* Max 250 bar (25 MPa)
* Max. 60 \*C
* Voor het sproeisysteem 055 standaard