

**Spatbescherming**



Spatbescherming  
Doorsneden onder 220 mm  
Ideaal voor gebruik met een vuilfrees