

**Wasborstel vlak**



* borstelkop L180 x B achter/voor 65/40 mm
* max. 35 °C