

**Big liner**



Compacte zelfnivellerende lijnlaser.  
1 horizontale lijn 120° en 4 verticale lijnen 150°  
Breed inzetbaar, speciaal geschikt voor binnengebruik: wanden, plafonds etc.  
  
Loodlijnfunctie en referentiepunten op horizontale lijn (kruis) en op 4 verticale lijnen.  
  
Voorzien van transportvergrendeling, geleverd met adapter en batterijen in koffer.  
2 jaar garantie.  
  
Optioneel verkrijgbaar: handontvanger voor gebruik op grotere afstand of incidenteel buitengebruik.  
  
Geschikt voor gebruik met statief LET-C (optioneel verkrijgbaar).

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3042008 |
| nivelleermethode | zelfnivellerend pendelsysteem |
| bereik binnen | 10 meter |
| bereik buiten | ca. 30 meter |
| laserdiode | 4 x 635 nm, loodlijn 650 nm |
| klasse | 2 |
| meetnauwkeurigheid | 5m. +/- 1mm. |
| gewicht (incl. batterijen) | 1 kg |
| nivelleerbereik | +/- 3° |
| voeding | 3x AA alkalinebatterijen of AC/DC adapter |