

**Little rotator**



Compact model zelfnivellerende (servo) rotatielaser, zelfnivellerend bij horizontaal gebruik.
Rode laser klasse 2 voor binnen-en buitengebruik.

Dubbel afschot, tiltfunctie, scanfunctie.
De Little Rotator werkt op batterijen of op een (meegeleverde) netvoeding.

Compleet met handontvanger, IR-afstandsbediening, adapter (netvoeding) en beschermende koffer.

2 jaar garantie

Geschikt voor gebruik met statief LET-C (optioneel verkrijgbaar).

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3042010 |
| bereik | ca. 250 m met handontvanger |
| laserdiode | 635 nm Klasse 2 |
| meetnauwkeurigheid | 0,05 mm/m |
| nivelleerbereik | ± 5° |
| norm | IP 54 |
| rotatiesnelheid | 0, 60, 120, 300, 600 tr/min |
| functies | afschot op Y/X-as. tiltfunctie, scanfunctie |
| voeding | 4 batterijen of netvoeding |