

**Statief KEL-300**



Professioneel bouwstatief, universeel inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden op de bouwplaats.  
Hoogte exact instelbaar d.m.v. de zwengel.  
  
Door zijn hoogte van bijna 300 cm zeer geschikt voor het plaatsen van plafonds i.c.m. rotatielasers.  
  
Geschikt voor Tanc.Co. rotatielasers Little Rotator en Big Rotator.

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3047010 |
| materiaal | buisprofiel, geëloxeerd aluminium |
| uitvoering | uitschuifbare poten |
| bereik min / max | 120 / 300 cm |
| telescoop | bereik: 54 cm |
| zwengel | bereik: 60 cm |
| transportlengte | 136 cm |
| gewicht | 6,8 kg |
| aansluiting | 5/8 inch schroefdraad |