

**CG150**



CG150 sleuvenfreesmachine

Uitzonderlijke stofafzuiging
6 rollen zorgen voor een goede en soepele geleiding met lichte onregelmatigheden aan het oppervlak
LED-indicator om de boorprestaties te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Ingebouwde laser helpt om zelfs rechte sneden te maken
Het optionele geleiderailsysteem biedt maximaal comfort en maakt absoluut rechte sleuven mogelijk.
Geavanceerde motorelektronica voor constante snelheid, zachte start en overbelasting en bescherming tegen oververhitting
Afstandsstuk voor 2 en 5 doorslijpschijven

model CG150
Vermogen 2500 W
Voltage, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
RPM 6500 / min
max. Bladdiameter Ø 150 mm
Opnemen 22,23 mm
max. Zaagdiepte 50 mm
max. Zaagbreedte 47 mm
tot het plafond 25 mm
tot rand 28 mm
Afmetingen (LxBxH) 365 x 220 x 288 mm
Gewicht 7,2 kg