

**EBS120.1**



**Betonslijper EBS 120.1**

1400 Watt - 10.000 t/min.
met diamantschijf 125mm

**GEBRUIK:**

– Slijpen en egaliseren van oneffenheden
– Verwijderen van bekistingsnaden, betonsluier, oude verflaag
en coating
– Voorbereiden van ondergronden, bijv. voor tegel renovatie
– Beton, dekvloer, tegellijm, gips, verf, coating, tapijtlijm - met
bijbehorende slijpschijven (accessoires)
– Werken in krappe plaatsen bijvoorbeeld onder radiatoren,
uitsteeksels

**KENMERKEN:**

– Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling, constante
toerental, overbelastingsbeveiliging
– Opklapbaar segment van beschermkap - om tot in de hoeken
van de werkplek te kunnen slijpen
– Slanke behuizing - compact, goed uitgebalanceerd ontwerp
– Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip
– Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.097.01 |
| EAN code | 4026851016058 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 1400 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 10.000 tr/min. |
| Toerental regeling | Vast |
| Aansluiting | M14 buitendraad |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Inclusief | diamantschijf voor beton |
| Verpakking | In koffer |