

**EFB 68**



**EIBENSTOCK TEGELBOORMACHINE EFB 68**

**De precieze en stofarme tegelboormachine**

1400 Watt 3.000 - 10.000 t/mi
exclusief boren

Handzame tegelboormachine met instelbaar regelbaar toerental voor het droogboren in graniet, tegels, keramisch plaatmateriaal en natuursteen tot 68 mm. De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkelde verende stofkap met LED verlichting en een schuimrubber ring waardoor er zeer precies en zonder wegglijden geboord kan worden. Exclusief boorkronen.

**Kenmerken:**

* Stofafzuiging - uniek in zijn soort, zeer stofarm boren
* Precies boren - de boorkroon glijdt niet weg door het antislip schuimrubber
* Schuimrubber ring op de stofkap, maakt het oscilleren van de boorkroon mogelijk - koelt beter en vermindert slijtage
* Geintegreerde LED-lamp - eenvoudig en precies positioneren van de boor, met name bij grotere boordiameters
* De stofafzuiging beschermt de gebruiker tegen gevaarlijke minerale stoffen, in tegenstelling tot gebruikelijke methoden met een haakse slijper

**Technische gegevens:**

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.098.51 |
| EAN code | 4026851017932 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 1400 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 3.000 - 10.000 tr/min. |
| Aansluiting | M14 buitendraad |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Max. boordiameter (droog) | 68 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|   |   |   |
|  |  |  |