

**PLE 160**



Professionele diamantboorset met 3 versnellingen uit de nieuwe generatie machines, voor net nat boren in beton. Met oliebad gesmeerd tandwielhuis, combi-as en geïntegreerde watertoevoer, electronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, PRCD schakelaar en zelfuitschakelende koolborstels. Inclusief boorstandaard, exclusief boorkroon.

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.094.72 |
| EAN code | 4026851011855 |
| Merk | Eibenstock |
| Type | Nat/droog-boormachine |
| Vermogen | 2300 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 600 / 1400 / 3000 tr/min. |
| Toerental (onbelast) | 1000 / 2300 / 5000 tr/min. |
| Toerental regeling | Electronisch, langzaam aanloopschakelaar, vastzetknop |
| Beveiliging | Mechanische veiligheidskopp. en elektronische beveiliging |
| Aansluiting | Combi-hoofdas 11/4" buitendraad - 1/2" binnendraad |
| Max. boordiameter (droog) | 15-202 mm |
| Max. boordiameter (nat) | 12-162 mm |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Spanhalsdiameter | 60 mm |
| Voorzien van | verstelbare handgreep, PRCD schakelaar |
| Inclusief | Boorstatief PLB160 |