

**EMF 180.1**



**De EMF 150.1 is de verdere ontwikkeling van de populaire EMF 180 en wordt gekenmerkt door de nieuwe verstelbare beschermkap, om vrijwel stofvrij te werken.**



**Eibenstock Muurfrees EMF 180.1**

2300W - met 2 schijven 180mm

**GEBRUIK:**

– Frezen van sleuven en kanalen in beton, kalkzandsteen en
metselwerk
– Elektrische installaties, sanitair, verwarmings- en
ventilatieconstructie

**KENMERKEN:**

– Krachtige 2300 W motor
– Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
– Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding
– Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt onbedoeld
losraken van de slang tijdens het frezen
– Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig
– Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk
– Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en
diamantbladen voor werken tot 15 mm van de rand
– Sleufbreedtes van 7-60 mm instelbaar in stappen
van 1 mm
– Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom, eenvoudig
verwijderen van fragmenten
– Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik
– Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met de
industrie stofzuiger DSS 25/50/35

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.098.30 |
| EAN code | 4026851016478 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 2300 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 2200 tr/min. |
| Toerental (onbelast) | 3100 tr/min. |
| Asgat | 22,2 mm |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Sleufdiepte | Variabel tot 60 mm |
| Groefbreedte | Variabel tot 60 mm |
| Beschermingsklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Gewicht | 7,5 kg |