

**EMF150.1 nat**



**Muurfrees EMF 150.1 nat**

2300W - met 2 schijven 150mm,
watertoevoer en meeverende ka

**GEBRUIK:**

– Frezen van sleuven en kanalen in beton, kalkzandsteen en
metselwerk
– Elektrische installaties, sanitair, verwarmings- en
ventilatieconstructie

**KENMERKEN:**

– Krachtige 2300 W motor
– Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
– Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding
– Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt onbedoeld
losraken van de slang tijdens het frezen
– Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig
– Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk
– Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en
diamantbladen voor werken tot 15 mm van de rand
– Sleufbreedtes van 7-46 mm instelbaar in stappen
van 1 mm
– Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom, eenvoudig
verwijderen van fragmenten
– Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik
– Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met de
industrie stofzuiger DSS 25/50/35
– EMF 150 P - de machine voor gebruik met water:
met Gardena watertoevoer en PRCD-schak Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.098.59 |
| EAN code | 8713265052616 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 2300 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 4300 tr/min. |
| Toerental (onbelast) | 7500 tr/min. |
| Asgat | 22,2 mm |
| Schijfdiameter | 150 mm |
| Sleufdiepte | Variabel tot 45 mm |
| Groefbreedte | Variabel tot 46 mm |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Gewicht | 5,8 kg |

