

**LBR 1506 VRA**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Bandsnelheid | 10-30 m/sec |
| Bandafmetingen | 40 x 618 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 252.721 |
| 1 schuurband eindloos, P 60 | 1 stuk uit 223.689 |
| 1 schuurband eindloos, P 120 | 1 stuk uit 266.132 |
| 1 schuurband eindloos, P 240 | 1 stuk uit 250.610 |
| 1 schuurvlies, eindloos, A 240, 618 x 40 mm | 1 stuk uit 317.977 |
| 1 inbussleutel, SW 5 | 115.460 |
| 1 inbussleutel, SW 6 | 104.167 |
| 1 inbussleutel, SW 3 | 178.772 |

 |
| 1200 Watt lasnaad- en buizenbandslijper in één machine* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Slijpbandspanning: traploos instelbaar, passend voor buisdiameters van 10 tot 250 mm
* Slijpbandwissel: snel en eenvoudig
* Handgreep boven de schuurband: voor onvermoeibaar werken
* Slijpbanden: breed assortiment inclusief slijpvlies voor bewerking van RVS
* Traploos instelbare bandsnelheid
* Slijpen van lasnaden direkt op voorste contactrol van beweegbare arm
* Slijpen van buizen: tussen beide rollen op vrije band, de schuurband volgt de ronding van de buis
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |