

**SE 14-2 125 Set**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. steunzool-Ø | 125 mm |
| Onbelast toerental | 600-2100 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 880 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Afmetingen (L x B x H, incl. beschermkap) | 370x170x140 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 beschermkap SG D125 SE |   |
| 1 zuigadapter SAD-C D32 AS |   |
| 1 zijdelingse handgreep SE 14-2 125 M8 |   |
| 1 velcro pad SP D125-8 H/F |   |
| 1 transportkoffer TK-L BoB-2 |   |
| 1 kofferinleg TKE SE 14-2 125 |   |
| 4 stuks schuurpapier Ø 125 mm |   |
| 1 spansleutel |   |
| 1 inbussleutel, SW 4 |   |
| 1 inbussleutel SW 5 lang |   |
| 3 kabelhouders |   |

 |
| SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor metaal, steen, gelakte oppervlakten en hout* VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
* Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
* Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en overbrenging. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
* Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
* Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
* Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds omfortabel en veilig om vast te houden
* Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage, verlengt de levensduur
* Wikkeling met epoxycoating aan het veldpakket
* Beschermkap met wegneembaar randsegment
* Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan-/uit schakelaar
* 4 meter kabel PUR H07-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten.
* Asvergrendeling
* Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren, bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken
 |