

**DH 5 SDS-max**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast slagtal | 3500 /min |
| Opgenomen vermogen | 1050 Watt |
| Max. slagenergie (EPTA) | 6,7 J |
| Beitelinstellingen | 12 |
| Gereedschapsopname | SDS-max |
| Gewicht | 5 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 handgreep |   |
| 1 tube vet |   |
| Transportkoffer |   |

 |
| Breekhamer 5 kg, SDS-max* Zeer handige en compacte 1050 Watt beitelhamer in L-vorm
* Met zijhandgreep, die radiaal en axiaal zwenkbaar is en vibratie-arme handgreep
* Ideaal geschikt voor middelzware breekwerkzaamheden in beton en metselwerk, vooral in wanden. Beton opschonen, pleister en tegels verwijderen en doorbraakwerken in wanden en vloeren
 |