

**F1109**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afgegeven vermogen | 420 Watt |
| Onbelast toerental | 10000 /min |
| Schaafbreedte | 40 mm |
| Schaafdiepte | 6 / 8 mm |
| Aantal messen | 4 stuks |
| Gewicht | 3,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 set HSS-wisselmessen (4 stuks) | 241.091 |
| 1 metalen koffer | 256.519 |
| 1 Torx schroevendraaier | 258.861 |
| 1 steeksleutel SW 30/17 | 106.461 |

 |
| 710 Watt freesmachine voor dakgootbevestiging met spaandergeleiding* Robuuste motor
* 4 HSS-wisselmessen: de messen zijn 4x keerbaar, dat spaart geld
* Meskop: diameter 80 mm, gereedschapsopname M14
* Gecontroleerde spanenafvoer
* Instelbaar tot 6 en 8 mm dikte
 |