

**MS 1706 FR Set**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Snijdiepte | 0-35 mm |
| Groefbreedte | 10-30 mm |
| Schijf-Ø | 140 mm |
| Onbelast toerental | 7500 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 950 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 4,6 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 Diamantjet VI-Speedcut- slijpschijf 140 mm Ø | 334.464 (2x) |
| 1 zijdelingse handgreep | 194.034 |
| 1 SDS-Clic Snelspanmoer M 14 | 253.049 |
| afstandsschijven | 251.478 (1x) |
| stapel schijven | 318.914 (2x) |
| spanflenzen | 191.612 (2x) |
| 1 beitel | 229.253 |
| 1 adapter voor stofafzuiging | 327.026 |
| Kabelhouder | 252.188 (3x) |
| 1 transportkoffer | 327.034 |

 |
| Muurslijper voor schuivende en trekkende snede* FR-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
* Draaibare gepatenteerde motor (EP1693169). Daardoor schuivende en trekkende snede mogelijk
* Optimale stofafzuiging en maximale veiligheid door gesloten beschermkap
* Gereedschapsloze schijvenwissel en breedteverstelling
* Draaibaar afzuigstuk
* Gereedschapsloze instelling van de snijdiepte
* Induik-vergrendeling
* Freest twee parallel snedes tot 35 mm diepte en 30 mm breedte
* Braambreker voor eenvoudig verwijderen van bramen zonder hamer.
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |