

**LST 1503 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast toerental | 800-2400 /min |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Werkbreedte | 40-92 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 aanslag kompleet | 259.193 |
| 1 HM-werktuig kompleet 100 Ø | 261.653 |
| 1 inbussleutel, SW 5 | 115.460 |
| 1 spansleutel | 100.110 |
| 1 zuigadapter | 340.790 |
| 1 slangverlenging | 296.953 |

 |
| stokmachine voor het bewerken van trappen* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalkeuze en -controle, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
* Werkbreedte verstelbaar: 3 posities van ca. 40 mm tot ca. 92 mm.
* Aanslag: traploos verstelbaar voor precies werken langs de steenkant
* Stofafzuiging: voor het gebruik in bewoonde gebouwen
* Bezet met 60 HM punten, opruwen wordt snel en precies uitgevoerd
* Roterende slijpkop met gummi gelagerd, hierdoor worden trillingen geluidsontwikkelingen gereduceerd en de levensduur aanzienlijk verhoogt
* De beugelgreep boven het werkstuk zorgt voor perfecte geleiding van de machine
 |