

**WSE 7 Vario**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afgegeven vermogen | 420 Watt |
| Onbelast toerental | 600-1800 /min |
| Onbelast toerental hoekschuurder | 1800-5400 /min |
| Afmeting (L x B x H) | 330 x 120 x170 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

 |
| Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®* VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
* Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage, verlengt de levensduur
* Greephendel voor een comfortabele manipulatie en precieze geleiding
* Uitgerust met verwisselbare ronde en driehoek schuurkop om tot op de randen te kunnen schuren
* De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier (rond) door 10 gaten voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij en gezond werken
* Begrensde slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX-clip-systeem
* Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in enge ruimtes
* Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen
* Machine zonder schuurkop, als aanvulling bij de Vario-Giraffe® WST 700 VV en WST 700 VV Plus
 |