

**WST 700 VV**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 710 Watt |
| Afgegeven vermogen | 420 Watt |
| Onbelast toerental | 1100-1700 /min |
| Onbelast toerental hoekschuurder | 3300-5100 /min |
| Afmeting in mm | 1330-1730 |
| Gewicht | 4,8 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| ronde schuurkop met velcro-steunschijf supersoft | 350.346 |
| velcro-schuurpapier, rond, 1 x P 60, 80, 100, 220 |   |
| 1 inbussleutel, SW 5 |   |
| anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger | 354.953 |
| Transportkoffer | 1 stuk |

 |
| Vario-Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond* VV-elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
* Met unieke telescooptechniek past de Vario-Giraffe® zich aan uw wensen aan. Lengte instelbaar van 1330 mm - 1730 mm. Open de telescoop-vergrendeling, greep uittrekken en vergrendeling sluiten. Handgreep 360° draaibaar
* Eenvoudige klemhendel voor de telescopische stang
* Ergonomische vorm met veel posities voor moeiteloos werken. De motor bevindt zich altijd tussen twee grepen in voor een perfecte balans
* Uitgerust met rond schuurkop, met een klik aanbrengen en wegnemen
* Schuurpapier met velcro-bevestiging
* Stofafzuigsysteem: met vuilring op de beschermkap, flexibele zuigslang van slijpkop tot aan de doorvoerbuis. Aan achterzijde doorvoerbuis een aansluitmogelijkheid voor de FLEX industriestofzuiger
* De borstelkrans is gedempt gelagerd, daardoor past de ronde schuurkop zich perfect aan op oneffen oppervlakken. Dit geeft een zachte aanzet op het oppervlak en garandeert een perfecte stofafzuiging
* De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier (rond) door 10 gaten voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij en gezond werken
* De cardanische lagering van de schuurkop past zich aan elke glooiing en hoek aan.
* Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |