

**CSM 4060**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Zaagblad-Ø | 185 mm |
| Borings-Ø zaagblad | 20 mm |
| Max. zaagdiepte (90°) | 0-63 mm |
| Max. materiaalsterkte in metaal 400 N/mm² | 6 mm |
| Max. materiaalsterkte in aluminium 250 N/mm² | 10 mm |
| Onbelast toerental | 3800 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 720 Watt |
| Gewicht | 5,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 HM-zaagblad voor metaal, 38 T (185 x 20 mm) | 312.304 (2x) |
| 1 parallelaanslag | 312.312 |
| 1 ring-/steeksleutel | 312.347 |
| 1 veiligheidsbril |   |
| 1 transportkoffer | 1 stuk |

 |
| De veelzijdige metaal-handcirkelzaag voor droog werk* Exact zagen van metaal zonder koelvloeistof
* Zaagvoet in diepte en gereedschapsloos verstelbaar: traploze verstelling van de zaagdiepte tot 63 mm, voor preciese snede
* Spaanderhouder met kijkglas: grote afmetingen, voor een zuivere werkplaats zonder spanen.
* Speciale hardmetalen zaagbladen: bijna graatvrije sneden, afkorten van draadijzer zonder naslijpen mogelijk
* Asvergrendeling
* Schakelaar: met aan-/uitschakelblokkering
* Maximale zaagdiepte: - Vol materiaal/plaatstaal: 6 mm; - Rond materiaal: 20 mm; - Holle profielen: 63 mm
 |