

**S 2902 VV**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Onbelast slagtal | 0-2600 /min |
| Slag | 28 mm |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 670 Watt |
| Gewicht | 3,8 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 assortiment zaagbladen | 198.757 |
| 1 inbussleutel, SW 3/16" | 259.648 |
| 1 inbussleutel, SW 5/32" | 802.876 |
| 1 transportkoffer | 1 stuk |

 |
| De 1200 Watt universele tijgerzaag met gasgeef-schakelaar* VV-elektronika: met slagtalcontrole, zachte aanloopmet gasgeef-schakelaar
* 1200 Watt motor: duurzaam, betrouwbaar krachtpakket
* Zachte handgreep: elimineert het grootste gedeelte van de trillingen en zorgt voor een stevige greep
* Universele zaagbladopname: voor een eenvoudige zaagbladwissel
* Zaagbladverstelling: 0° en 180°, ook voor zagen boven hethoofd
* Zaagsteun: verstelbaar voor exacte positionering van werkstuk
 |